	第一章 发动机的基本知识 

	
	一、 填空：
1．车用内燃机根据其燃料不同分为（ ）和（ ）。
2．四冲程发动机每完成一个工作循环，曲轴旋转（ ）周，进、排气门各开启（ ）次，活塞在两止点间移动（ ）次。
3．上、下止点间的距离称为（ ）。
4．四冲程发动机每完成一个工作循环需要经过（ ）、（ ）、（ ）和（ ）四个行程。
5．在内燃机工作的过程中，膨胀过程是主要过程，它将燃料的（ ）转变为（ ）。
6．压缩终了时可燃混合气的压力和温度取决于（ ）。
7．在进气行程中，进入汽油机气缸的是（ ），而进入柴油机气缸的是（ ）；汽油机的点火方式是（ ），而柴油机的点火方式是（ ）。
8．汽油机由（ ）大机构（ ）大系统组成，柴油机由（ ）大机构（ ）大系统组成。
9．发动机的动力性指标主要有（ ）和（ ）等；经济性指标主要有（ ）。
10．发动机速度特性指发动机的功率、转矩和燃油消耗率三者随（ ）变化的规律。
二、选择：
1．曲轴旋转两周完成一个工作循环的发动机称为（ ）。
A．二冲程发动机 B.四冲程发动机 C.A，B二者都不是
2．发动机有效转矩与曲轴角速度的乘积称为（ ）。
A．指示功率 B.有效功率 C.最大转矩 D.最大功率
三、简答：
1、发动机通常由哪些机构和系统组成？
2、什么是发动机的工作循环，简述四行程汽油机的工作过程

3、试分析汽油机和柴油机的特点和区别

4、发动机的主要性能指标有哪些？

5、内燃机产品名称和型号包括几个部分？其含义是什么？

6、名词解释：上止点、下止点、活塞行程、总容积、工作容积、燃烧室容积、压缩比、发动机排量

	

	第二章 曲柄连杆机构 

	
	一、 填空：
1．曲柄连杆机构是往复活塞式内燃机将（ ）转变为（ ）的主要机构。
2．根据汽缸体结构将其分为三种形式：（ ）、（ ）和（ ）汽缸体。
3．按冷却介质的不同,冷却方式分为（ ）与（ ）两种。
4．汽车发动机汽缸的排列方式基本有三种形式：（ ）、（ ）和（ ）。
5．根据是否与冷却水相接触，汽缸套分为（ ）和（ ）两种。
6．常用汽油机燃烧室形状有（ ）、（ ）和（ ）三种。
7．活塞环分为（ ）和（ ）两种。
8．曲轴分为（ ）和（ ）两种。
9．按曲轴主轴颈的数目，可以把曲轴分为（ ）及（ ）。
10．活塞与缸壁之间保持一定的配合间隙。间隙过大会产生（ ）、（ ）和（ ）；间隙过小又会产生（ ）和（ ）。
二、选择：
1．直列四缸四冲程发动机的点火间隔角为（ ）。
A.90º B.180º 
2．气环在自由状态下的外圆直径（ ）汽缸直径。
A．大于 B.小于 C.等于
3．受热温度最高的气环是（ ）。
A．第一道 B.第二道
4．安装汽缸垫时，应把光滑的一面朝向（ ）。
A．汽缸体 B.汽缸盖
5．直列式发动机全支承曲轴的主轴颈数比汽缸数（ ）。
A．少一个 B.多一个
三、简答：
1．活塞销和连杆的功用分别是什么？
2．多数湿缸套在装配时顶面一般高出汽缸体，原因是什么？
3．活塞的主要作用和要求如何？
    4、试述汽缸体的三种结构形式及特点

5、什么是发动机的点火顺序？什么是发动机的做功间隔角？

6、曲轴扭转减震器起什么作用？
	

	第三章  配气机构 

	
	一、填空：
1．配气机构按气门的布置型式可分为（ ）和（ ）。
2．进、排气门同时开启的现象称为（ ）。
3．气门组的作用是实现对气缸的（ ）。
4．气门导管的功用是给气门的运动（ ）。
5．摇臂分（ ）和（ ）两种。
6．气门头部的形状有（ ）、（ ）和（ ）三种。
7．（ ）是衡量发动机换气质量的参数。
8．四冲程发动机的曲轴与凸轮轴的转速传动比为（ ），即发动机每完成一个工作循环，曲轴旋转（ ）周，凸轮轴旋转（ ）周，各缸进、排气门各开启（ ）次。
二、选择：
1．气门头部直径越大，进、排气阻力就（ ）。
A．越大 B.越小
2．当装用两根气门弹簧时，气门弹簧的螺旋方向应（ ）。
A．相同 B.相反
3．顶置式气阀的气阀间隙的调整部位在（ ）。
A．挺柱上 B.推杆上 C.摇臂上
4．进气门头部直径往往（ ）排气门头部直径。
A．大于 B.小于
5．一般发动机的凸轮轴轴颈是（ ）设置一个。
A．每隔一个气缸 B.每隔两个气缸 C.每隔三个气缸
三、简答：
1．配气机构的功用是什么？
2、气门为什么要早开、晚关？

3、什么是配气相位？画出配气相位图，并标出气门重叠角。
4．什么叫气门间隙？为什么要留气门间隙？
	

	第四章  化油器式汽油机燃料供给系 

	
	一、填空：
1．过量空气系数ａ＝1的称为（ ）可燃混合气；ａ＜1的称为（ ）可燃混合气。
2．加浓系统包括（ ）加浓和（ ）加浓两部分。
3．化油器的五大装置是指（ ）装置、（ ）装置、（ ）装置、（ ）装置和（ ）装置。
4．按重叠的喉管数目，可将化油器分为（ ）喉管式和（ ）喉管式。
5．在汽车上，化油器节气门并用两套单向传动关系的操纵机构，即（ ）和（ ）。
6．排气消声器的作用就是降低排气（ ），并消除废气中的（ ）及（ ）。
7．汽油泵的作用是将汽油从（ ）中吸出，并送入（ ）中。
二、选择：
1．汽油箱内部与大气应（ ）。
A．相通 B.密封 C.根据情况密封或相通
2．膜片式汽油泵实际泵油量的大小取决于（ ）。
A．泵膜弹簧的弹力 B.泵膜的实际行程
3．化油器怠速喷口在（ ）。
A．节气门下方 B.阻风门上方 C.主喷管内 D.节气门上方
4．加浓装置的加浓量孔与主量孔（ ）。
A．串联 B.并联
三、简答：
1．汽油机燃料供给系的功用和组成是什么？
2、什么是简单化油器的特性曲线？什么是理想化油器的特性曲线？

3、通常用什么表示可燃混合气的成分？什么是标准可燃混合气？什么是功率混合气？什么是经济混合气？

4．主供油装置的作用是什么？在哪些工况下参与供油？
5、说明机械式省油器和真空式省油器的功用、构造和工作原理。

6、说明机械式加速泵的功用、构造和工作原理。

7、说明膜片式汽油泵的功用、构造和工作原理

	

	


	第五章 柴油机燃料供给系 

	
	一、填空：
1．柴油机混合气形成的方法有两种：一种是（ ）混合；另一种是（ ）混合。
2．柴油机燃烧室按结构形式分为两大类：（ ）燃烧室和（ ）燃烧室。
3．柴油的使用性能指标主要是（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
4．（ ）泵油的迟早决定（ ）喷油的迟早，它对柴油机工作性能有很大影响。
5．喷油泵又称为（ ）。
6．转子分配式喷油泵按其结构不同，分为（ ）分配泵和（ ）分配泵两种。
7．调速器按其调节作用的范围不同，可分为（ ）调速器和（ ）调速器。
8．喷油提前角是指喷油器开始喷油至活塞到达上止点之间的（ ）转角。
9．喷油器常见的型式有两种：（ ）和（ ）。
10．废气涡轮增压器主要由（ ）和（ ）两大部分组成。
二、选择：
1．柴油机可燃混合气是在（ ）内形成的。
A．进气管 B.燃烧室 C.化油器
2．柴油机混合气形成所需的时间比汽油机（ ）。
A．长 B.短 C.一样
3．喷油泵传动部件的调整螺钉升高，可使该缸供油提前角（ ）。
A．减少 B.增加 C.不变
4．通过连接器，按喷油泵凸轮旋转方向转动凸轮轴可以使供油提前角（ ）。
A．不变 B.减少 C.加大
三、简答：
1、柴油机的燃油供给系与汽油机的燃油供给系有什么区别？

2、柴油机的燃烧室有哪些类型，各有什么特点？

3．输油泵的功用是什么？ 
4．柱塞式喷油泵的工作原理如何？
5．喷油器的功用是什么？对喷油器有什么要求？ 
6、柴油机上为什么要装调速器？两速式调速器所控制的速度范围是什么？
	

	第六章  发动机冷却系 

	
	一、 填空：
1．发动机冷却方式一般有（ ）和（ ）两种。
2．水泵的作用是对冷却水（ ），使之在冷却系中循环流动。
3．节温器是通过改变冷却水的（ ）和（ ）来调节冷却强度的。目前汽车上多采用（ ）节温器。
二、简答：
1．冷却系的功用是什么？最佳水温的范围一般是多少？

2．冷却系中为什么要装节温器？什么是大循环？什么是小循环？
3、汽车上为什么要采用风扇离合器？试述硅油风扇离合器的工作原理。
	

	第七章  发动机润滑系 

	
	一、 填空：
1．现代汽车发动机润滑系多采用（ ）和（ ）相结合的复合润滑方式。
2．汽车发动机常用的机油泵有（ ）和（ ）两种。
3．发动机运转时，总有极少可燃混合气和废气经（ ）漏到曲轴箱内。
二、选择：
1．汽车发动机有相对运动的机件较理想的摩擦方式是（ ）。
A．干摩擦 B.半干摩擦 C.液体摩擦 D.半液体摩擦
2．曲轴箱通风的主要目的是（ ）。
A．排出水和汽油 B.排出漏入的混合气和废气 C.冷却润滑油 
三、简答：
1．润滑系的基本任务是什么？
2．曲轴箱为什么要通风？ 汽油机常用哪种通风方式？为什么？
3、发动机常采用哪几种机油滤清器？它们是串联还是并联？为什么？
	

	第八章汽油发动机点火系 

	
	一、填空：
1．火花塞的功能是在燃烧室内产生（ ）电火花并点燃可燃混合气。
2．断电器凸轮每转360º，各缸按点火顺序点火（ ）次。
3．从火花塞发出电火花开始到活塞移到上止点之间的曲轴转角，称为（ ）。
4．点火线圈是将蓄电池或发电机所供给的（ ）变成（ ）的主要部件。
5．无触点点火系按触发方式不同可分为：（ ）、（ ）和（ ）等。
6．无分电器式点火系分为（ ）分配式和（ ）分配式两大类。
二、简答：
1．火花塞的作用怎样？
2．无触电点火系的基本特点是什么？
3、发动机工作时，点火系的电路中形成几条支路？具体路径是什么？

4、试述蓄电池点火系的组成和工作原理。

5、为什么点火系必须设置离心式点火提前和真空式点火提前调节装置？
6、半导体点火系与蓄电池点火系比较有哪些优点？

7、无触电半导体点火系中传感器的作用是什么？ 
	

	第九章  发动机起动系 

	
	一、填空：
1．保证发动机顺利起动所必需的（ ）转速称为起动转速。
2．进气预热的类型有（ ）预热和（ ）预热两种。
3．电磁操纵式起动机一般由三部分组成：（ ）、（ ）和（ ）。
4．直流电动机的作用是将（ ）能转变为（ ）能。
5．按起动机的操纵方式的不同，操纵机构有（ ）操纵式和（ ）操纵式两种。
6．常见的起动机离合机构有（ ）、（ ）和（ ）三种。
二、简答：
1．什么叫发动机的起动？起动所必须具备的条件是什么？

2、起动齿轮和飞轮齿圈的传动比一般为多少？
3．发动机起动系中离合机构的作用是什么？ 
	

	第十章  新型车用发动机简介 

	
	一、填空：
1．在转子发动机中，三角转子起到往复活塞式发动机的（ ）与（ ）的作用。
2．燃气涡轮发动机是一种（ ）式内燃机。
3．以电能为动力做（ ）运动的发动机称为电动发动机。
4．燃气汽车根据其燃料不同，分为（ ）汽车和（ ）汽车。
5．斯特灵发动机有（ ）与（ ）两种不同类型。
二、简答：
1．燃气涡轮发动机的优点有哪些？
2．转子发动机的优缺点各有哪些？
	


